Raid (diskové pole)
Pøi pøehrávání kvalitního videa v plné velikosti obrazu jsou vysoké nároky na rychlost pøístupu na disk poèítaèe. Jednou z nejlepších možností je simultánní použití dvou nebo více pevných diskù pøi zajištìní pomocí speciálního software. (Tato technologie se používá také pøi uchovávání dùležitých dat a u zálohovacích systémù.) Poèítaè ète a zapisuje data souèasnì na více diskù 
a dochází tak až k zdvojnásobení celkového výkonu.

Recompression
Ztráta obrazové kvality bìhem procesu komprese a dekomprese.

rendering
Koneèná fáze tvorby poèítaèové animace nebo vizualizace statické scény, vytvoøené pomocí poèítaèe. Jedná se o èasovì nároènou práci, která je závislá na složitosti scény a výkonu poèítaèe. Ten vlastnì vykresluje každý jednotlivý snímek a ukládá jej na disk. Existuje nìkolik metod renderingu, pøièemž každá má své kvalitativní pøednosti, které jsou více èi ménì vykoupeny výsledným èasem.

RS-232
Zavedený standard sériového rozhraní poèítaèù pro pøenos dat.