VCR
Video Home System. Zdaleka nejrozšíøenìjší analogový videosystém pro domácí amatérské použití. Jde o kompozitní video, díky èemuž se vyznaèuje velmi nízkou rozlišovací schopností (pøibližnì 230 bodù na øádek) a nevalnou kvalitou obrazu, ale také nízkou cenou.

VHS
Dominantní formát analogového videa pro domácí použití. Nabízí prùmìrnou obrazovou kvalitu, která ovšem s každou následující kopií záznamu rychle klesá.

Video CD
Optický disk pro záznam digitálního videa. Technologie zápisu obrazu je založena na kompresi MPEG-1, kapacita vystaèí 
na 74 minut záznamu.

video na vyžádání
Video na vyžádání souvisí s pojmem interaktivní televize. Pomocí ovladaèe od dodavatele si zvolíte kategorii, napø. drama, vese- lohru nebo akèní film. Elektronická "pùjèovna" vám pak nabídne seznam filmù, z nìhož si stisknutím tlaèítka vyberete a za pár vteøin máte film na obrazovce. S ním pak zacházíte, jako kdyby to byla kazeta ve videopøehrávaèi – mùžete jej zastavit a pøevíjet dopøedu nebo dozadu.

videokonference
Širokopásmové poèítaèové sítì a digitální kamery umožòují konání pracovních porad na velké vzdálenosti v místnostech specielnì zaøízených pro videokonference, nebo i v bìžném kanceláøském prostøedí.

volumetrické svìtlo
Typ svìtla v aplikacích pro 3D modeling a animace. Jde o svìtla, u kterých je zviditelnìn kužel paprskù a mùžeme nastavovat jeho interakci s prostøedím (propustnost, dosah, svìtelnou hustotu …).

VRML (Virtual Reality Modeling Language)
Standard pro popis 3D objektù a simulace na WWW stránkách. 
K prohlížení VRML pomocí bìžných prohlížeèù, jako je Microsoft Explorer nebo Netscape Navigator, existuje øada rùzných plug-in modulù.