SUPESUPE
.      1   1   1   1  -1
DEMODEMO
.      1   1   1   1   1
PETEPETECHAN
.      1   1   1   1   1
MARKMARK
.    100   1   1   1  -1
RON RON
.    100   1   1   1  -1
IAN IAN
.    100   1   1   1  -1
TOM TOM
.    100   1   1   1  -1
MAT MAT
.    100   1   1   1  -1
XXXXYYYY
.      1   1   1   1  -1
*CONTROL
 640 325     * IXWID IYWID 304
 -91         * LANDSC
 320 162     * IXWDHF IYWDHF
 304   0     * IYW10 (IYWID IF NOT LANDSCAPE), IY0
 640 325     * IXWTRA IYWTRA 304
   0   0 676 115 * ITX0 ITY0 ITX1 ITY1
  32 309     * IYPOS1, IYPOS2 35 292
   0   0   0   0   0   0  * IVPMIN
   0   0 999 999 999 999  * IVPMAX
   1   1   1   1   * IFLMIN
   8  29  10  59   * IFLMAX 8 31 11 59
   8  10  * IXCSIZ IYCSIZ  8 12
   2   5  * IXCHA1 IYCHA1 2 2
   0   4  * IYSHFZ (FOR COMPOSING) IYSZ (FOR SYMBOL GRID)
 450  24  * NPX (WIDTH OF SYMBOL GRID) MAXLNO (MAX NUMBER OF LINES)
   1   1   1  * LNOMAP LXHAIR MENHOR
 1.4 .35  * OPTSYM (FACTOR) RASTSZ (RASTER SIZE)
  90  35   1 120  17  * IXW1, IXW2, IYH1, IYH2, IOFF (FOR STATUS)
   0   0              * IEXTRA, IEXTR1
 .75                  * ASPRAT

*MENU
  60 620  *  M3X M3Y
   0      *  MEVEN (1 IF ENEN ADDRESSING, E.G. LABTAM SCREEN)
   1   1   0  14  * MTXOFF=2,MTYOFF=3,MEXTRA=0,MHGT=15)
  44   9  *  PARAMETER (MWID=44,MHOR=9)

*MPOS
 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314
 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314

*PAPER SIZE
1189.,841.,1133.,801.
841.,594.,801.,566.
594.,420.,566.,400.
413.,257.,400.,257.
257.,198.,257.,198.
# the above defines the actual plotting area for a0 to a5 paper
# the parameters are x,y plottable dimensions followed by x,y
# recommended drawing size
#1189.,841.,1133.,801.
#841.,594.,801.,566.
#594.,420.,566.,400.
#420.,297.,400.,283.
#297.,210.,283.,200.
*PLOT
HP7475   'PLOTTER' (A8)
   1   1         ITHPLT IPLTTR
B      'PORT' (A4)
A3                 'DEFAULT PAPER SIZE' (A16)
 9600   'BAUD RATE'
    6   'MAXIMUM NUMPER OF PENS'
    0   '1 IF ROTATION REQUIRED, E.G. HP 2 PEN A4 PLOTTER'
    0   'MOVEMENT IN X'
    0   'MOVEMENT IN Y'
   40   'PLOTTER INCREMENT (0.025 MM)'
   50   'DEFAULT VELOCITY'
BLACK.25
RED  .25
GREEN.25
BLUE .25
BLACK .7
RED   .7
GREEN .7
BLUE  .7
BLACK.25
BLACK.25
BLACK.25
BLACK.25
BLACK.25
BLACK.25
  
*COLOUR
997000    * CLOUR DEFINITIONS
990000
009900
999900
990099
009999
000099
505045
500050
704040
997000    * CLOUR DEFINITIONS
990000
009900
999900
990099
009999
000099
505045
500050
704040
997000    * CLOUR DEFINITIONS
990000
009900
999900
990099
009999
000099
505045
500050
704040
997000    * CLOUR DEFINITIONS
990000
009900
999900
990099
009999
000099
505045
500050
704040
997000    * CLOUR DEFINITIONS
990000
009900
999900
990099
009999
000099
505045
500050
704040
997000    * CLOUR DEFINITIONS
990000
009900
999900
990099
009999
000099
505045
500050
704040
997000    * CLOUR DEFINITIONS
990000
009900
999900
990099
009999
000099
505045
500050
704040

*KEY
812965
