BEGIN DDIF
---------------------------------
-- IBM 8514 DEVICE INFORMATION FILE --
-- 03/17/87                    --
---------------------------------
-- Iload Data
--      + --- XHAIR FLAG
--      |  
--      V  
101     1  
--
-- Rload Data
--    +-----+-- X,Y SCREEN PIXELS/PER INCH
--    V     V
301 85.00 85.00
--
-- Sload Data
--     COLOR TABLE DEFINITION
-- GCD LUT
-- If color number [0] is not '000', a border will appear around the screen.
--
--   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15
2  "123 600 060 006 660 067 606 667 222 900 090 009 880 09A A0A 999"
--

--          STARTING SHADING COLOR TABLE VALUES (RGB)  <---+
--    0   1   2   3   4   5   6   7                        |
--    +---+---+---+---+---+---+---+------------------------+
--    |   |   |   |   |   |   |   |
--    V   V   V   V   V   V   V   V
--   RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB
3   "000 800 080 008 880 088 808 000"

--          DARK SHADING COLOR INCREMENTS (RGB)        <---+
--    0   1   2   3   4   5   6   7                        |
--    +---+---+---+---+---+---+---+------------------------+
--    |   |   |   |   |   |   |   |
--    V   V   V   V   V   V   V   V
--   RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB
4   "111 100 010 001 110 011 101 111"

--          LIGHT SHADING COLOR INCREMENTS (RGB)       <---+
--    0   1   2   3   4   5   6   7                        |
--    +---+---+---+---+---+---+---+------------------------+
--    |   |   |   |   |   |   |   |
--    V   V   V   V   V   V   V   V
--   RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB
5   "111 011 101 110 001 100 010 111"

--   GRAPHICS DRIVER CONFIG FLAGS.
--  *** DO NOT CHANGE THIS LINE ***
--  0 in a line number field means not used.
--    +-------------------------------- 0 = low res   ,  1 = high res.
--    |    +--------------------------- Color lookup table line number
--    |    |    +---------------------- Start shade color table line number
--    |    |    |    +----------------- Dark shade color table line number
--    |    |    |    |    +------------ Light shade color table line number
--    |    |    |    |    |    +------- Number of dsplist 16k's line number
--    |    |    |    |    |    |    +-- Dsplist o/f file name line number
--    |    |    |    |    |    |    |
120   1    2    3    4    5    0    0

END DDIF
END
