Engenheiro de Segurança do Trabalho
Diadema / SP - 2000
 
01. Ao se usar na armazenagem de sacos o processo mecanizado de empilhamento, a 
pilha terá a altura máxima de correspondente a: 
a ( ) 20 (vinte) fiadas de sacos. 
b ( ) 30 (trinta) fiadas de sacos. 
c ( ) 40 (quarenta) fiadas de sacos. 
d ( ) 50 (cinqüenta) fiadas de sacos. 
e ( ) n.d.a. 

02. Assinale a alternativa falsa. 
a ( ) Os carros manuais para transporte devem possuir protetores de mãos. 
b ( ) A pessoa para operar equipamento de transporte motorizado deverá ser 
habilitado e terá que portar um cartão de identificação, com seu nome, 
fotografia em lugar visível. 
c ( ) Todo equipamento de transporte motorizado deverá possuir sinal de 
advertência sonora. 
d ( ) Em todo equipamento de transporte motorizado será indicado, em lugar 
visível, a carga máxima de trabalho permitida. 
e ( ) n.d.a. 

03. O incêndio provocado pelo fogo em elementos PIROFÓRICOS é considerado como 
sendo da: 
a ( ) Classe D d ( ) Classe B 
b ( ) Classe C e ( ) n.d.a. 
c ( ) Classe A 

04. Qual o peso máximo que um empregado do sexo masculino, maior de idade, pode 
remover individualmente, utilizando 
apenas sua força ? 
a ( ) 70 Kg d ( ) 60 Kg 
b ( ) 50 Kg e ( ) 55 Kg 
c ( ) 65 Kg 

05. Qual o número mínimo de horas por dia, que um Engenheiro de Segurança do 
Trabalho deverá dedicar para as atividades dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, quando contratado em regime 
de Tempo Integral ? 
a ( ) 8 d ( ) 4 
b ( ) 5 e ( ) 3 
c ( ) 6 

06. É uma Condição Insegura: 
a ( ) Colocar o corpo ou parte do corpo em lugar perigoso. 
b ( ) Má arrumação e escassez de espaço. 
c ( ) Ficar junto de cargas suspensas. 
d ( ) Todas as afirmativas acima estão corretas. 
e ( ) n.d.a. 
07. Em relação às Inspeções de Segurança, marque a afirmativa abaixo que é 
Falsa: 
a ( ) Melhoram o entrosamento ente os diversos setores da empresa e o serviço de 
segurança. 
b ( ) Ajudam a fixar nos empregados a mentalidade de Segurança e Higiene do 
Trabalho. 
c ( ) Divulgam e consolidam nos empregados o interesse da empresa pela Segurança 
do Trabalho. 
d ( ) Todas as afirmativas acima são verdadeiras. 
e ( ) n.d.a. 

08. Independentemente da área ocupada em cada pavimento a quantidade mínima de 
extintores em cada pavimento será de: 
a ( ) 2 (dois) d ( ) 1 (um) 
b ( ) 4 (quatro) e ( ) 3 (três) 
c ( ) 0 (zero) 
09. É obrigação do empregado, quanto ao EPI: 
a ( ) Adquirir o tipo adequado à sua atividade. 
b ( ) Responsabilizar-se pela sua guarda. 
c ( ) Tornar obrigatório o seu uso. 
d ( ) responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica. 
e ( ) n.d.a. 

10. Qual o tempo de duração do mandato dos membros da CIPA ? 
a ( ) 1 (um) ano, permitida uma reeleição. 
b ( ) 2 (dois) anos, permitida uma reeleição. 
c ( ) 3 (três) anos, não sendo permitida a reeleição. 
d ( ) 2 (dois) anos, não sendo permitida a reeleição. 
e ( ) n.d.a. 

11. Em um acidente de trabalho, com perda de tempo, a incapacidade temporária é 
a perda total da capacidade para o trabalho por tempo limitado nunca superior a: 
a ( ) 1 (um) mês. d ( ) 3 (três) meses. 
b ( ) 12 (doze) meses. e ( ) n.d.a. 
c ( ) 6 (seis) meses. 

12. Em que classe de fogo, o método de abafamento por meio de limalhas de ferro 
fundido poderá ser usado como variante ? 
a ( ) Classe D d ( ) Classe B 
b ( ) Classe C e ( ) n.d.a. 
c ( ) Classe A 

13. EPIDEMIOLOGIA é o estudo: 
a ( ) para descobrir a(s) causa(s) da doença de um indivíduo para saber a 
necessidade do seu isolamento ou não da coletividade. 
b ( ) da história natural da doença e seus agravos à saúde de um paciente. 
c ( ) destinado à encarar os agravos à saúde ocorrentes em conjuntos de 
indivíduos. 
d ( ) que tem como objetivo verificar os efeitos e pesquisar as causas das 
alterações no organismo do indivíduo. 
e ( ) n.d.a. 

14. Assinale a opção que não é considerada como Doença de Notificação 
Compulsória no Estado de São Paulo conforme a Resolução SS-60 de 17.02.92. 
a ( ) AIDS d ( ) Tétano 
b ( ) Tuberculose e ( ) n.d.a. 
c ( ) Esquistossomose 

15. De acordo com a Lei 9.505 de 11 de março de 1997, todos os laboratórios de 
análises clínicas, públicos e privados, que realizaram exames de monitorização 
de exposição a agentes tóxicos nos ambientes de trabalho ficam obrigados a 
apresentar mensalmente à autoridade local do SUS, notificação com: 
a ( ) meio biológico analisado. 
b ( ) razão social e endereço da empresa. 
c ( ) nome do trabalhador. 
d ( ) resultado obtido. 
e ( ) todas as alternativas acima estão corretas. 

16. Não será considerado acidente do trabalho, o acidente sofrido pelo empregado 
no local e horário de trabalho em conseqüência de: 
a ( ) ato de sabotagem ou terrorismo. 
b ( ) ato de imprudência de terceiros, inclusive companheiro de trabalho. 
c ( ) ato de pessoa privada da razão. 
d ( ) ofensa física intencional por motivos de disputa relacionada com o 
trabalho. 
e ( ) n.d.a. 

17. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição é 
competência: 
a ( ) da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS). 
b ( ) da direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS). 
c ( ) da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS). 
d ( ) Todas as alternativas acima estão corretas. 
e ( ) n.d.a. 

18. A quem compete ordenar a formação de recursos humanos na área de Saúde ? 
a ( ) Aos planos de previdência social. 
b ( ) Universidades Públicas. 
c ( ) Ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
d ( ) Universidades Públicas e Privadas. 
e ( ) n.d.a. 

19. Qual dos objetivos abaixo servem de base para o Poder Público organizar a 
Securidade Social ? 
1. Universalidade de cobertura e do atendimento. 
2. Eqüidade na forma de participação no custeio. 
3. Irredutibilidade no valor dos benefícios. 
4. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 
rurais. 
a ( ) Só a 1 serve. d ( ) Todos servem. 
b ( ) Tanto a 1 como a 2 servem. e ( ) n.d.a. 
c ( ) Só a 2 e a 3 servem. 

20. Quanto aos Direitos Sociais assegurados no Capítulo II do Título II da 
constituição Federal, assinale a alternativa que é falsa em relação aos direitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais: 
a ( ) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
b ( ) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta 
dias, nos termos da lei; 
c ( ) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até sete 
anos de idade em creches e pré-escolares; 
d ( ) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança; 
e ( ) Fundo de Garantia. 

21. Não é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: 
a ( ) construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
b ( ) garantir o desenvolvimento nacional. 
c ( ) erradicar a pobreza e a marginalização. 
d ( ) promover a integração econômica, política, social e cultural dos povos da 
América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. 
e ( ) promover o bem estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

22. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência é 
competência: 
a ( ) da União. 
b ( ) dos Estados e Distrito Federal. 
c ( ) dos Municípios. 
d ( ) da União, dos Estados e do Distrito Federal. 
e ( ) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

23. Assinale a alternativa que não compete a União, aos Estados e ao Distrito 
Federal, legislar concorrentemente sobre: 
a ( ) trânsito e transporte; 
b ( ) direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
c ( ) custas de serviços forenses; 
d ( ) produção e consumo; 
e ( ) educação, cultura, ensino e desportos. 

24. Numa sala de trabalho onde são executadas atividades que exigem atenção 
constante e solicitação intelectual, as condições de conforto recomendadas para 
o local são: 
a ( ) índice de temperatura efetiva entre 20º e 28º C; 
b ( ) velocidade do ar não superior a 0,75 m/s; 
c ( ) umidade relativa do ar não superior a 45%; 
d ( ) todas as respostas acima estão corretas; 
e ( ) n.d.a. 

25. Ao ser detectado o caso de incidência de mais um fator de insalubridade no 
exercício de um trabalho, deve-se considerar para efeito de acréscimo salarial: 
a ( ) o de grau menos elevado; 
b ( ) a soma dos graus de insalubridade; 
c ( ) a média aritmética dos graus de insalubridade; 
d ( ) o de grau mais elevado; 
e ( ) n.d.a. 

26. Ao se analisar um Acidente do Trabalho, procura-se: 
a ( ) verificar o culpado pelo acidente. 
b ( ) identificar as causas do acidente para que se possa corrigir a prevenção 
de acidentes semelhantes. 
c ( ) verificar as conseqüências do acidente e seus custos. 
d ( ) definir punições. 
e ( ) n.d.a. 

27. Numa empresa de grau de risco 2 (dois), onde trabalham 1.800 empregados, a 
definição do EPI adequado ao risco existente para o desenvolvimento de certa 
atividade é de competência: 
a ( ) do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
_ SESMT. 
b ( ) do Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
c ( ) do Técnico de Segurança do Trabalho. 
d ( ) da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA. 
e ( ) n.d.a. 

28. A escolha do Presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes _ 
CIPA, será: 
a ( ) feita pelos representantes dos empregados, dentre os seus titulares. 
b ( ) através de eleição entre os representantes titulares dos empregados e do 
empregador em escrutínio secreto. 
c ( ) feita pelo empregador dentre seus titulares. 
d ( ) através de eleição em escrutínio secreto entre os representantes titulares 
ou suplentes dos empregados. 
e ( ) n.d.a. 

29. São classificados como Riscos Ambientais os ruídos, a que possam estar 
expostos nos locais de trabalho os trabalhadores, provocados por: 
a ( ) Agentes Fisioquímicos. d ( ) Agentes Químicos. b ( ) Agentes Biológicos. e 
( ) n.d.a. 
c ( ) Agentes Físicos. 

30. Através da Análise de Risco pode-se: 
a ( ) eliminar as causas de acidente visando evitar repetição de tais acidentes. 

b ( ) Ter como objetivo descobrir as causas de acidentes antes que estes tenham 
se verificado. 
c ( ) planejar e desenvolver atividades que evitam novos acidentes semelhantes. 
d ( ) todas as afirmativas acima estão corretas. 
e ( ) n.d.a. 

31. Qual o melhor agente extintor no combate aos incêndios dos líquidos 
inflamáveis e combustíveis derivados do petróleo ? 
a ( ) Soda Ácido. d ( ) Areia. 
b ( ) Espuma. e ( ) n.d.a. 
c ( ) Água. 

32. A máscara de filtro é um EPI usado para proteção: 
a ( ) da cabeça. 
b ( ) do tronco. 
c ( ) dos membros superiores. 
d ( ) dos membros inferiores. 
e ( ) n.d.a. 

33. Defini-se como ergonomia: 
a ( ) a ciência que desenvolve programas de treinamento de operações de máquinas 
para se obter uma maior produtividade. 
b ( ) o estudo da adaptação do trabalho ao homem. 
c ( ) ciência que estuda o custo anual de manutenção das máquinas e sua redução. 
d ( ) ciência que estuda a substituição do homem pela máquina e seus impactos. 
e ( ) n.d.a. 

34. Qual o limite de tolerância para ruídos de impacto ? 
a ( ) 70 dB (linear) d ( ) 90 dB (linear) 
b ( ) 100 dB (linear) e ( ) 80 dB (linear) 
c ( ) 130 dB (linear) 

35. Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais _ PPRA, como atividade permanente da empresa é 
responsabilidade: 
a ( ) do sindicato da categoria. d ( ) do empregador. 
b ( ) da CIPA. e ( ) n.d.a. 
c ( ) dos empregados. 

36. De acordo com a NR-24 (condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 
Trabalho), a previsão de água para o consumo por trabalhador nas instalações 
sanitárias será de: 
a ( ) 120 litros. d ( ) 45 litros. 
b ( ) 100 litros. e ( ) n.d.a. 
c ( ) 60 litros. 

37. A distância mínima entre dois tanques de armazenamento de líquidos 
combustíveis não deverá, segundo a NR-20 (Líquidos Combustíveis e Inflamáveis) 
ser inferior a: 
a ( ) 10 m. d ( ) 100 m. 
b ( ) 6 m. e ( ) n.d.a. 
c ( ) 1 m. 

38. Assinale a alternativa FALSA: 
a ( ) Os andaimes com rodízios somente poderão ser utilizados em superfícies 
inclinadas até 10 graus quando providos de travas de modo a evitar deslocamentos 
acidentais. 
b ( ) é proibido retirar qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou 
anular sua ação. 
c ( ) É proibida a utilização de gruas para arrastar peças. 
d ( ) É proibido o trabalho em andaimes apoiados sobre cavaletes que possuam 
altura superior a 2,00 metros e largura inferior a 0,90 metros. 
e ( ) n.d.a. 

39. Das afirmativas: 
1. Na operação manual de carga e descarga de sacos, em caminhão ou vagão, o 
trabalhador terá o auxílio de ajudante. 
2. O peso do material armazenado não poderá exceder a capacidade de carga 
calculada para o piso. 
3. É proibido o transporte manual de sacos em pisos escorregadios ou molhados. 
a ( ) São falsas as afirmativas 1, 2 e 3. 
b ( ) São verdadeiras as afirmativas 1, 2 e 3. 
c ( ) São falsas as afirmativas 1 e 3. 
d ( ) São verdadeiras as afirmativas 2 e 3. 
e ( ) São verdadeiras as afirmativas 1 e 2. 

40. Para ser comercializada no país, as motoserras deverão dispor de: 
1. Freio manual de corrente. 
2. Pino pega corrente. 
3. Protetor da mão direita ou esquerda. 
4. Trava de segurança do acelerador. 
a ( ) Todas estão corretas; 
b ( ) Todas estão erradas. 
c ( ) Apenas a 2 está errada. 
d ( ) Apenas a 3 está errada. 
e ( ) Apenas a 1 está errada. 

41. Nos ambientes externos com carga solar, a exposição ao calor deve ser 
avaliada através do índice de Bulbo Úmido. Dos aparelhos indicados a seguir 
qual(ais), o(s) que deve(m) ser usado(s) nesta avaliação ? 
1. Termômetro de bulbo úmido natural. 
2. Termômetro de globo. 
3. Termômetro de mercúrio comum. 
a ( ) Só o 1. d ( ) Nenhum deles. 
b ( ) Só o 2 e 3. e ( ) Todos. 
c ( ) Só o 3 e 1. 

42. Para trabalhos sob ar comprimido os empregados deverão obrigatoriamente: 
a ( ) ter mais de 21 anos. 
b ( ) não ter o vício do fumo. 
c ( ) não ingerir bebidas gasosas dentro dos tubulões e túneis. 
d ( ) não ingerir bebidas alcoólicas 48 horas antes de efetuar qualquer trabalho 
nesta condição. 
e ( ) n.d.a. 

43. Assinale a alternativa FALSA: 
a ( ) Nas detonações é obrigatória a existência de alarme sonoro. 
b ( ) As lâmpadas de iluminação da carpintaria devem estar protegidas contra 
impactos provenientes da projeção de partículas. 
c ( ) As paredes somente podem ser demolidas antes da estrutura, quando esta for 
metálica ou de concreto armado. 
d ( ) Durante a descarga de vergalhões de aço, a área deverá ser isolada. 
e ( ) n.d.a. 

44. Os elevadores de materiais devem dispor de: 
a ( ) freio mecânico (manual) situado na cabine do operador; 
b ( ) trava de segurança para mantê-lo parado em altura, quando não dispuser do 
freio motor; 
c ( ) interruptor de corrente para fechar as portas, quando estiver 
transportando também pessoas; 
d ( ) o sistema de segurança eletromecânica no limite superior, instalado a 1,00 
(um) metro acima da viga superior da torre; 
e ( ) n.d.a. 

45. De acordo com a NR-18-Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção: 
a ( ) É obrigatória a queima de lixo ou qualquer outro material no canteiro de 
obras. 
b ( ) As rampas de acesso à torre do elevador devem Ter inclinação descendente 
no sentido da torre. 
c ( ) As rampas de acesso à torre do elevador devem piso de material resistente, 
sendo permitido aberturas de no máximo 0,5 centímetros. 
d ( ) A base onde se instala a torre e o guincho deve ser única, de concreto, 
rígida e nivelada. 
e ( ) n.d.a. 

46. Na NR-26-Sinalização de Segurança, a cor Cinza Claro deverá ser usado para 
indicar: 
a ( ) eletrodutos. 
b ( ) canalizações de ar comprimido. 
c ( ) canalizações em vácuo. 
d ( ) canalizações contendo ácidos. 
e ( ) n.d.a. 

47. Através da NR-26, deverá ser empregada para identificar as caixas de 
equipamentos de socorro de urgência a cor: 
a ( ) verde. d ( ) azul. 
b ( ) vermelha. e ( ) amarela. 
c ( ) branca. 
48. O chapéu de palha com aba longa e cor clara para proteção contra o sol, 
chuva, salpicos, etc. é um EPI de: 
a ( ) proteção dos olhos e da face. 
b ( ) proteção da cabeça. 
c ( ) proteção auditiva. 
d ( ) proteção do tronco. 
e ( ) n.d.a. 

49. Assinale a alternativa CORRETA: 
a ( ) Será exigido no conjunto de instalações sanitárias, um lavatório para cada 
10 (dez) trabalhadores. 
b ( ) O lavatório deverá ser provido de material para limpeza, enxugo ou secagem 
das mãos, bem como o uso de toalha coletiva. 
c ( ) Os banheiros dotados de chuveiros, deverão dispor de água quente, a 
critério da autoridade competente em matéria de Segurança e Medicina do 
Trabalho. 
d ( ) A área de um vestuário será dimensionada em função de um mínimo de 1,20 m2 
para 1 (um) trabalhador. 
e ( ) n.d.a. 

50. Que número mínimo de empregados deverá ter um estabelecimento, para que 
necessite de um Engenheiro de Segurança do Trabalho, se a mesma é de Grau de 
Risco 4 ? 
a ( ) 101. 
b ( ) 251. 
c ( ) 51. 
d ( ) 501. 
e ( ) 551. 

Gabarito

01	B	26	B	
02	E	27	A	
03	A	28	C	
04	D	29	C	
05	C	30	B	
06	B	31	B	
07	E	32	E	
08	A	33	B	
09	B	34	C	
10	A	35	D	
11	C	36	C	
12	A	37	C	
13	C	38	A	
14	E	39	E	
15	E	40	D	
16	E	41	E	
17	B	42	C	
18	C	43	E	
19	D	44	E	
20	C	45	D	
21	D	46	C	
22	E	47	A	
23	A	48	B	
24	B	49	C	
25	D	50	B