MagicScan Version Lies mich!

Diese Datei enthält wichtige Zusatzinformationen zu folgenden Themen: 
*  Systemvoraussetzungen
*  Scanner-Unterstützung
*  Installationshinweise
*  Einschränkungen
*  Zusätzliche Hinweise

Systemvoraussetzungen

* System 8.5 oder höher
* Bei der Verwendung von Photoshop 3.0, oder höher, setzen Sie, über den 
  Befehl Ablage--Information, Photoshops empfohlene Größe auf 12 MB (68K) 
  / 24 MB (PPC) oder höher.
* Bei der Verwendung von MagicScan DA setzen Sie, über den Befehl 
  Ablage--Information, die empfohlene Größe von MagicScan DA auf 6 MB
  oder höher.
* Bei der Verwendung von PhotoPerfect setzen Sie, über den Befehl 
  Ablage--Information, die empfohlene Größe von MagicScan DA auf 12 MB
  oder höher.

Installationshinweise

Falls Photoshop noch nicht installiert wurde, richten Sie vor der
MagicScan-Installation  Photoshop ein.  

Um MagicScan zu installieren:

1. Klicken Sie zweimal auf das Symbol des MagicScan-Installers.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.  

   Bitte beachten Sie:
   * Bei der Standardinstallation, werden die Netzwerktreiber UMAXShare 
     und UMAXChooser nicht installiert.
   * Bei der Aufforderung einen Zusatzmodule-Ordner zu wählen, wählen Sie 
     den zu Photoshop gehörenden Zusatzmodule-Ordner. Der MagicScan-
     PlugIn-Treiber wird in dem gewählten Ordner abgelegt.

3. Nach der Installation starten Sie Ihren Macintosh neu.  Ein neuer 
   Ordner mit MagicScan-Software wird erstellt. Für weitere Informationen  
   zur Benutzung von MagicScan lesen Sie bitte in Ihrem MagicScan-
   Benutzerhandbuch nach.

Hinweis: Für den Fall, daß Sie MagicScan nicht von der CD installieren 
          können, öffnen Sie den MagicScan-Diskordner und kopieren Sie
          die Inhalte der Ordner MagicScan Disk 1 bis Disk 6 auf
          Disketten. 
          Mit dem so erstellten Diskettensatz kann MagicScan von
          Disketten eingerichtet werden.

Hinweis: Wird der MagicScan-PlugIn-Treiber in den Ordner kopiert, den 
          Sie für die Hilfe- und Readme-Dateien gewählt haben, muß er in 
          den Photoshop-Zusatzmodule-Ordener verschoben werden. 

Einschränkungen

Beim Scannen im Stapelbetrieb oder beim Scannen von mehreren Bereichen
müssen alle Scans auf dem gleichen physikalischen Scanner (unabhängig von
der Anzahl der an den Rechner angeschlossenen Scanner) ausgeführt werden.

Hinweise:
1. Bei Problemen mit dem Zugriff auf einen Fernscanner im Netzwerk 
   entfernen Sie die Datei "UMAXShare" aus dem Ordner der 
   Systemerweiterungen.

2. Wird der Scanner nur an einem Einzelarbeitsplatz betrieben, löschen
   Sie den Netzwerktreiber "UMAXShare" aus dem Ordner der
   Systemerweiterungen, um die Scannerzugriffe zu beschleunigen.

3. Nach der Aktualisierung von "UMAXShare auf" dem lokalen Computer, 
   müssen alle Rechner im Netz, die auf den Scanner zugreifen, auf die 
   gleiche Version des Netzwerktreibers "UMAXShare" aktualisiert werden. 
   Zur Zeit sind plattformübergreifende Zugriffe auf den Scanner 
   (Macintosh-PC Netzwerk) nicht unterstützt.

4. Vor der Installation von OmniPage, vergewissern Sie sich, daß der UMAX 
   AppleScanner-Emulator geladen wurde. Während der Installation von 
   OmniPage wählen Sie "Apple-kompatibler" anstelle von  "UMAX".  Nach 
   der Installation wählen Sie "Apple Scan" in dem "Auswahl"-Fenster.

5. Wenn sich der Auswahlbereich und der Vorschaubereich überschneiden, 
   positionieren Sie den Mauszeiger über dem Vorschaubereich, drücken Sie 
   die Optionstaste und ziehen Sie mit der Maus, so daß der gesamte 
   Vorschaubereich verschoben wird. Um die Größe, bzw. die Form, des 
   Vorschaubereichs zu korrigieren, drücken Sie die Optionstaste und 
   ziehen Sie an den Seiten oder an der Ecke des Rahmens des 
   Vorschaubereichs. Durch Ziehen mit der Maus, ohne die Optionstaste 
   zu drücken, wird der Auswahlbereich verschoben, in dem sich der
   Mauszeiger gerade befindet. Falls sich der Mauszeiger an einer
   Begrenzungslinie eines Auswahlbereichs befindet, wird die Ausdehnung
   des Auswahlbereichs geändert.

6. Beim Scannen von mehreren Bereichen, bzw. im Stapelbetrieb, wird durch 
   das Anklicken eines Auswahlrahmens in den für diesen Rahmen 
   definierten Scanmodus gewechselt. Ein Doppelklick auf einen
   Auswahlrahmen vergrößert den Rahmen auf die gesamte Fläche des 
   Vorschaubereichs.