Jörn Fiebelkorns

CD Bremse 1.45

Zweck des Programms

Aktuelle CD-ROM Laufwerke arbeiten in Drehzahlbereichen, die früher Festplatten vorbehalten waren. Je nach Qualität von Laufwerksmechanik und verwendeten Medien treten dabei mehr oder weniger starke Vibrationen auf. Von vielen Anwendern werden die dabei auftretenden Geräusche als störend empfunden.
Glücklicherweise gibt es in vielen Entwicklungsabteilungen besonnene Ingenieure, die ihren Laufwerken die Fähigkeit verleihen, auf Wunsch auch mit geringeren Drehzahlen zu arbeiten.
Das Programm CD Bremse ermöglicht nun dem Anwender, diese langsameren aber leiseren Betriebsarten zu wählen.

Systemanforderungen

1	Windows 95/98/ME, Windows 2000 oder WindowsXP
2	geeignetes CDROM- oder DVD-Laufwerk

Probleme

Leider ist nicht bei jedem Laufwerk die Geschwindigkeit einstellbar. Informationen zu verschiedenen Laufwerken und einige Tips zum Betrieb von CD Bremse finden Sie auf meiner Heimseite.
Soll CD Bremse unter Windows 2000 oder XP ohne Administrator-Rechte genutzt werden, so muß ein ASPI-Manager installiert werden.

Registrierung

Sie können CD Bremse gern ausgiebig testen - solang Sie wollen.

Falls Ihnen das Programm gefällt, und Sie vielleicht die zusätzlichen Programmfunktionen nutzen möchten, sollten Sie sich registrieren lassen. Die Registrierungsgebühr beträgt eine Kiste Pepsi-Light oder wahlweise 5 Euro. Nähere Informationen dazu finden Sie auf meiner Heimseite.

Heimseite

Die Heimseite ist erreichbar unter 

http://www.cd-bremse.de/ 
oder
http://www.cd-vergleich.de/ .

Rechtliches

Mit der Benutzung dieses Programms erklären Sie sich einverstanden, daß der Autor nicht die fehlerfreie Funktion dieses Programms garantiert und keine Haftung für Schäden aller Art übernimmt, die durch dieses Programm an Hardware und Software des Benutzers entstanden sind.