Adaptateur d'affichage Matrox MGA Millennium
¬

¬ PÝriphÝriques Moniteur

Ce pilote de pÝriphÝriques pour bus PCI dÝtecte automatiquement l'adaptateur.  

MatÝriels pris en charge : 
	Adaptateurs d'affichage Matrox MGA Millennium ou compatibles fonctionnant avec un jeu de composants Matrox MGA 2064W et dotÝs de 8 Mo de mÝmoire.

Avec 8 Mo, le pilote prend en charge les modes d'affichage suivants : 

Couleur 8 bits ou gris	Couleur 16 bits	Couleur 32 bits

640x480	640x480	640x480
60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz

800x600 	800x600 	800x600
60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz

1024x768 	1024x768 	1024x768
60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz

1152X864	1152X864	1152X864
60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz

1280x1024	1280x1024	1280x1024
60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz

1600x1200	1600x1200	1600x1200
60, 66, 72, 85 Hz	60, 66, 72, 85 Hz	60, 66, 72, 85 Hz

Affichages pris en charge : NeXT conÛoit et teste ses pilotes de pÝriphÝriques d'affichage en utilisant des moniteurs acceptant de trÜs hautes frÝquences, pouvant prendre en charge des modes d'affichage haute rÝsolution et des frÝquences de rafraächissement ÝlevÝes en mode non entrelacÝ, tels que les modÜles suivants : NEC 5FG, NEC 6FG et Nokia Multigraph€445X. Consultez le manuel de l'utilisateur livrÝ avec votre moniteur pour vÝrifier qu'il supporte le mode d'affichage dÝfini dans l'application Configure.

Avertissement : certains revendeurs affirment qu'il est possible d'utiliser leurs adaptateurs dans des modes d'affichage avec des rÝsolutions et frÝquences de rafraächissement supÝrieures Õ ceux que leur processeur RAMDAC peut accepter. Ce faisant, vous risquez d'endommager dÝfinitivement l'adaptateur d'affichage et l'ordinateur. Afin de vous assurer que le RAMDAC de votre adaptateur d'affichage supporte le mode dÝfini dans l'application Configure, consultez le manuel de l'utilisateur livrÝ avec votre adaptateur ou contactez le fabricant.

Avertissement : si vous envisagez de remplacer l'adaptateur d'affichage, n'oubliez pas de dÝfinir la configuration de l'adaptateur d'affichage avec "Adaptateur VGA par dÝfaut" dans l'application Configure avant de retirer l'adaptateur (voir NeXTanswer 1824 pour plus d'informations sur le changement des adaptateurs d'affichage). 

¬
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.