Adaptateur d'affichage Compaq QVision ¬

¬ PÝriphÝriques Moniteur

Ce pilote de pÝriphÝriques concerne les systÜmes dotÝs d'un bus EISA, local VESA (VLB) ou PC. Les adaptateurs PCI et EISA sont automatiquement dÝtectÝs par ce pilote de pÝriphÝriques.

MatÝriels pris en charge : 
	Compaq QVision intÝgrÝ
	Compaq QVision 1024/E, 1280/E (tous deux de type EISA)
	Compaq QVision 1280/P (PCI)

Ce pilote graphique est conÛu pour prendre en charge des sous-systÜmes intÝgrÝs et de contrîleur d'affichage pour bus local VESA (VLB) et PCI fonctionnant avec un contrîleur graphique Compaq QVision.

Ce pilote accepte les modes d'affichage suivants en fonction de la mÝmoire graphique disponible.

	Couleur 8 bits			 Couleur 16 bits			Couleur 32 bits

		640x480
		60 Hz

		640x400
		60, 70 Hz

800x600 	800x600 	
60, 72 Hz	60, 72 Hz	

1024x768 	1024x768	
60, 66, 72, 76 Hz	60, 72Hz	

1280x1024
68 Hz

Affichages pris en charge : NeXT conÛoit et teste ses pilotes de pÝriphÝriques d'affichage en utilisant des moniteurs acceptant de trÜs hautes frÝquences, pouvant prendre en charge des modes d'affichage haute rÝsolution et des frÝquences de rafraächissement ÝlevÝes en mode non entrelacÝ, tels que les modÜles suivants : NEC 5FG, NEC 6FG et Nokia Multigraph€445X. Consultez le manuel de l'utilisateur livrÝ avec votre moniteur pour vÝrifier qu'il supporte le mode d'affichage dÝfini dans l'application Configure.

Avertissement : certains revendeurs affirment qu'il est possible d'utiliser leurs adaptateurs dans des modes d'affichage avec des rÝsolutions et frÝquences de rafraächissement supÝrieures Õ ceux que leur processeur RAMDAC peut accepter. Ce faisant, vous risquez d'endommager dÝfinitivement l'adaptateur d'affichage et l'ordinateur. Afin de vous assurer que le RAMDAC de votre adaptateur d'affichage supporte le mode dÝfini dans l'application Configure, consultez le manuel de l'utilisateur livrÝ avec votre adaptateur ou contactez le fabricant.

Avertissement : si vous envisagez de remplacer l'adaptateur d'affichage, n'oubliez pas de dÝfinir la configuration de l'adaptateur d'affichage avec "Adaptateur VGA par dÝfaut" dans l'application Configure avant de retirer l'adaptateur (voir NeXTanswer 1824 pour plus d'informations sur le changement des adaptateurs d'affichage). 

¬

Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.