Compaq QVision-Bildschirmadapter
¬

¬ BildschirmgerÙte

Dieser GerÙtetreiber ist för EISA-, VL- und PCI-Bus-Systeme konzipiert. PCI- und EISA-Zieladapter werden von diesem GerÙtetreiber automatisch erkannt.  

Unterstötzte Hardware: 
	Compaq QVision, auf der Platine integriert
	Compaq QVision 1024/E, 1280/E (beide EISA)
	Compaq QVision 1280/P (PCI)

Dieser Graphiktreiber unterstötzt sowohl auf der Platine integrierte als auch Bildschirm-Controller-Subsysteme mit VL-Bus und PCI-Bus, die auf dem QVision-Graphik-Controller von Compaq basieren.

Der Treiber unterstötzt je nach verfögbarem Bildschirmspeicher folgende Bildschirmmodi. 

8-Bit-Farbe	16-Bit-Farbe	32-Bit-Farbe

		640x480
		60 Hz

		640x400
		60, 70 Hz

800x600 	800x600 	
60, 72 Hz	60, 72 Hz	

1024x768 	1024x768	
60, 66, 72, 76 Hz	60, 72Hz	

1280x1024
68 Hz

Unterstötzte Bildschirme: NeXT entwickelt und testet seine Bildschirmadapter-GerÙtetreiber mit Hochfrequenz-Bildschirmen, die Bildschirmmodi mit sehr hohen Auflðsungen und nicht-verschachtelten Bildelementwiederholfrequenzen unterstötzen. Zu diesen Bildschirmen zÙhlen NEC 5FG, NEC 6FG und Nokia Multigraph 445X. Lesen Sie in dem mit Ihrem Bildschirm gelieferten Benutzerhandbuch nach, ob er den Bildschirmmodus unterstötzt, den Sie in der Anwendung "Configure" eingestellt haben. 

Warnung: Einige Hersteller geben an, daû ihre Bildschirmadapter mit Bildschirmmodi verwendet werden kðnnen, deren Auflðsungen und Bildelementwiederholfrequenzen nicht von den dazu gehðrenden RAMDACs unterstötzt werden. Auf lange Sicht kðnnen Sie damit Ihren Bildschirmadapter und Ihren Copmputer beschÙdigen. Lesen Sie im mit dem Bildschirm gelieferten Benutzerhanduch nach, oder wenden Sie sich an den Hersteller, um sicherzustellen, daû der RAMDAC des Adapters den Bildschirmmodus unterstötzt, den Sie in der Anwendung "Configure" eingestellt haben.

Warnung:  Wenn Sie die Bildschirmadapter Ùndern mðchten, mössen Sie die Anwendung "Configure" verwenden, um den Bildschirmtreiber auf "Voreingestellter VGA-Bildschirmadapter" einzustellen, bevor Sie den alten Bildschirmadapter lðschen. (Weitere Einzelheiten zum …ndern von Bildschirmadapter finden Sie unter  NeXTanswer 1824.) 

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.