Souris sÝrie
¬

¬	PÝriphÝriques Pointage

Introduction

Le pilote de pÝriphÝriques de souris sÝrie permet la prise en charge des souris et des trackballs sÝrie les plus rÝpandus, tels que :

·	ALPS GLIDEPOINT
·	LogiTech FirstMouse
·	LogiTech MouseMan
·	LogiTech MouseMan Cordless
·	LogiTech TrackMan
·	Kensington Expert Mouse v2.0
·	Kensington Expert Mouse v4.0
·	Souris sÝrie Microsoft
·	Mouse Systems PC Mouse III
	Remarque : la souris Systems PC Mouse III ne peut Þtre utilisÝe qu'en mode "deux boutons". Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec la souris.

Le pilote de pÝriphÝriques de souris sÝrie doit Þtre utilisÝ avec le pilote de pÝriphÝriques de port sÝrie. Lors de la procÝdure de configuration, une boäte intitulÝe "NumÝro du port sÝrie" s'affichera. Le numÝro qu'elle contient indique au pilote de pÝriphÝriques de souris quel port sÝrie utiliser. Si un seul pilote de pÝriphÝriques de port sÝrie est utilisÝ, le numÝro doit en principe Þtre 1.

¬
	
Voir Ýgalement

·	Les rubriques de l'aide en ligne de l'application Configure se rapportant au pilote de pÝriphÝriques de port sÝrie. 

·	"Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.