Matrox MGA Millennium-Bildschirmadapter
¬

¬ BildschirmgerÙte

Dieser PCI-Bus-GerÙtetreiber erkennt den Zieladapter automatisch.  

Unterstötzte Hardware: 
	Matrox MGA Millennium-Bildschirmadapter (oder kompatibler), gestötzt auf den Chipsatz Matrox MGA 2064W mit 4 MB Speicher.

Dieser Treiber unterstötzt folgende Bildschirmmodi mit 4 MB. 

8-Bit-Farbe oder	16-Bit-Farbe	32-bit-Farbe
-Schwarzweiû

640x480	640x480	640x480
60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz

800x600 	800x600 	800x600
60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz

1024x768 	1024x768 	1024x768
60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz

1152X864	1152X864	1152X864
60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz

1280x1024	1280x1024
60, 72, 75, 90 Hz	60, 72, 75, 90 Hz	

1600x1200	1600x1200
60, 66, 72, 85 Hz	60, 66, 72, 85 Hz	

Unterstötzte Bildschirme: NeXT entwickelt und testet seine Bildschirmadapter-GerÙtetreiber mit Hochfrequenz-Bildschirmen, die Bildschirmmodi mit sehr hohen Auflðsungen und nicht-verschachtelten Bildelementwiederholfrequenzen unterstötzen. Zu diesen Bildschirmen zÙhlen NEC 5FG, NEC 6FG und Nokia Multigraph 445X. Lesen Sie in dem mit Ihrem Bildschirm gelieferten Benutzerhandbuch nach, ob er den Bildschirmmodus unterstötzt, den Sie in der Anwendung "Configure" eingestellt haben. 

Warnung: Einige Hersteller geben an, daû ihre Bildschirmadapter mit Bildschirmmodi verwendet werden kðnnen, deren Auflðsungen und Bildelementwiederholfrequenzen nicht von den dazu gehðrenden RAMDACs unterstötzt werden. Auf lange Sicht kðnnen Sie damit Ihren Bildschirmadapter und Ihren Copmputer beschÙdigen. Lesen Sie im mit dem Bildschirm gelieferten Benutzerhanduch nach, oder wenden Sie sich an den Hersteller, um sicherzustellen, daû der RAMDAC des Adapters den Bildschirmmodus unterstötzt, den Sie in der Anwendung "Configure" eingestellt haben.

Warnung: Wenn Sie die Bildschirmadapter Ùndern mðchten, mössen Sie die Anwendung "Configure" verwenden, um den Bildschirmtreiber auf "Voreingestellter VGA-Bildschirmadapter" einzustellen, bevor Sie den alten Bildschirmadapter lðschen. (Weitere Einzelheiten zum …ndern von Bildschirmadapter finden Sie unter  NeXTanswer 1824.)   

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.